Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -0.33592283517, Xmax: 1.56762516103, Ymax: 1.53439191205
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, dessiné

I point de coordonnées (1,0) dans le repère Roxy
   Objet dessinable I, particularités: marque épaisse
J point de coordonnées (0,1) dans le repère Roxy
   Objet dessinable J, particularités: marque épaisse
c arc d'origine I et d'extrémité J sur un cercle de centre o
M point libre sur l'arc c
   Objet libre M, paramètre: 0.63068011477
   Objet dessinable M, particularités: nom au-dessus, nom à droite, marque épaisse
O point de coordonnées (0,0) dans le repère Roxy
   Objet dessinable O, particularités: nom au-dessous, nom à gauche
t mesure de l'angle de vecteurs (vec(O,I),vec(O,M)) en radian
H projeté orthogonal de M sur (oJ)
   Objet dessinable H, particularités: nom au-dessus, nom à gauche, marque épaisse
Segment [MI]
Segment [MH]
Segment [Mo]
a1 aire du triangle oMH (unité de longueur Uoxy)
a2 aire du triangle oMI (unité de longueur Uoxy)
a = a1+a2
d mesure de l'angle de vecteurs (vec(O,I),vec(O,M)) en degré
p polygone oHMI
   Objet dessinable p, particularités: hachures diagonales inverses

Hauteur de la zone des affichages: 30
Af1 affichage du texte: t = val(t,2) radians
   Position de l'affichage Af1: (67,7)
Af0 affichage du texte: t = val(d,2) °
   Position de l'affichage Af0: (222,7)
Af2 affichage du texte: L'aire de OHMI vaut : val(a,3)
   Position de l'affichage Af2: (369,5)

Double cadre limitant l'image (impression ou copie) : (0.578 , 0.04) >> (0.99 , 0.718) par rapport à la fenêtre

Angles en degrés par défaut
Démarrer en mode trace

Commentaire

Fin de la figure