Figure Géospace
Numéro de version: 1

Uxyz par rapport à la petite dimension de la fenêtre: 0.1
Rotations de Rxyz: verticale: -11.11496124823 horizontale: 28.37110410014 frontale: -175.98854135345
Paramètres de position de Rxyz: 0.6941, 0.5482

A point de coordonnées (0,0,0) dans le repère Rxyz
x réel libre
   Objet libre x, paramètre: 1.7
C point de coordonnées (0,0,6-x) dans le repère Rxyz
B point de coordonnées (x,0,0) dans le repère Rxyz
D point de coordonnées (0,8-2x,0) dans le repère Rxyz
E point de coordonnées (x,8-2x,0) dans le repère Rxyz
F image de D par la translation de vecteur vec(A,C)
J image de E par la translation de vecteur vec(A,C)
K image de B par la translation de vecteur vec(A,C)
boi polyèdre convexe de sommets ADCEBKJF
   Dessin de boi: opaque
t réel libre de [0,1]
   Objet libre t, paramètre: 1
pat patron du polyèdre boi, coefficient d'ouverture t
   Dessin de pat: rouge, hachures diagonales
v volume du solide boi (unité de longueur Uxyz)

Hauteur de la zone des affichages: 32
Af0 affichage du scalaire v (3 décimales)
   Position de l'affichage Af0: (235,5)
Af1 affichage du scalaire x (2 décimales)
   Position de l'affichage Af1: (42,5)

Cm2 (touche V) dessin en bloc de Af0
Cm1 (touche P) vue mémorisée
   Paramètres pour Cm1: 0 0 -3.14149645994

Objet libre actif au clavier: t
Importation active
Parties cachées en pointillé

Plan ADC isolé par défaut

Fin de la figure